Secvest IP FUAA10010 / FUAA10011

History



Version: V2.3.4
Release Datum: 26.04.2012
Dateiname: sh3ab_2.3.4.iso (Secvest_IP_2.3.4.zip)

Hinweis für diese Version:
- Bitte löschen Sie nach erfolgreichem Update Ihren Browsercache zur korrekten Anzeige der Weboberfläche
- Bitte laden Sie sich die aktuelle Bedienungsanleitung von unserer Homepage, welche die Beschreibung der neuen Funktionen bereits enthält (DE/UK Version, verbleibende Sprachversionen folgen bald).


Änderungen:

1. Polnische Systemsprache hinzugefügt
2. Ereignis-Schaltzeit bei Ausgängen (Funk und Draht) frei wählbar zwischen "Immer", 1/5/10/15/30/45 und 60 Sekunden.
3. Alle Ereignis-Typen können nun miteinander verknüpft werden (keine Ausnahme für manuelle Ereignisse)
4. Zeitplanfunktion zum Schalten von Ausgängen und Scharf- Unscharfschaltung der Zentrale hinzugefügt
5. Option Live-Snapshot in Übersicht bei FUAA10010 entfernt (nicht Unterstützt)
6. E-Mailversand bei Verzögerungsalarm erfolgt erst nach Ablauf der eingestellten Zeit
7. Einstellung Verzögerungszeit bei vZonen wird nicht mehr überschrieben 



Version: V2.0.5
Release Datum: 08.02.2012
Dateiname: sh3ab_2.0.5.iso (Secvest_IP_2.0.5.zip)

Änderungen:

1. Integration von Push-Benachrichtigungen für mobile Apple Geräte (in Verbindung mit Secvest IP App 2.0)
2. Überwachung und Offlineerkennung von virtuellen Zonen bei Scharf- und Teilscharfschaltung der Zentrale
3. Verbesserung der automatischen Datenübergabe an angeschlossene PIR Netzwerkkameras. Der Status „Verifikation“ wird nicht mehr überschrieben.
4. Scharfschalten der Zentrale mittels Fernbedienung bei offener Zone löst keine Alarm-Email aus


Version: V2.0.0
Release Datum: 11.11.2011
Dateiname: sh3ab_0.7.7.iso (Secvest_IP_2.0.0.zip)

Änderungen:

1. Unterstützung für CASA10010 IP Alarmmodul (Firmware 2.1 build 110726 notwendig)
2. Überwachung und Offlineerkennung von virtuellen Zonen
3. Zonen Status gelb im Übersichtsfenster zeigt Offline vZone an
4. Scharfschaltung mit Offline vZonen wird blockiert
5. Eingabe von ungültigen IP-Adressen und Ports bei virtuellen Zonen werden blockiert
6. Setzen der PIR Kamera Konfiguration für Sensor „intern“ oder „extern“ direkt über SecvestIP vZonen Einstellungsseite
7. Jedes Alarmereignis wird individuell mit auslösender Zone im Logbuch dargestellt


Version: V1.5.0
Release Datum: 01.02.2011
Dateiname: sh3ab_1.0.5.iso (Secvest_IP_1.5.0.zip)

Änderungen:

1. SET/UNSET erscheint nur einmal pro Schaltvorgang im Eventlog 
2. NTP-Server führt Zeitsynchronisation über das Internet durch 
3. Störmeldung an Zentrale beim Scharfschalten über Webinterface und darauffolgend per Fernbedienung behoben 
4. E-Mail-Empfänger wurde unter „Regeln“ immer noch angezeigt, obwohl dieser schon gelöscht worden ist 
5. Zweiter Benutzer konnte sich nicht im iPhone-App (SecvestIP 1.02) anmelden 
6. Es ist jetzt entweder manueller oder Event-Modus für Funkausgang 1/2 möglich, um Konfigurationsfehler zu vermeiden 
7. Alarm der Funkinnensirene wird bei UNSET im Batteriebetrieb abgeschaltet. (Achtung: Technikalarm und Servicetöne stehen im Batteriebetrieb der Sirene nicht zur Verfügung) 
8. Ein Melder/Zone mit Batteriefehler konnte nicht ausgeblendet werden 
9. Keine Alarmierung bei Zoneneigenschaft „Verzögert“, wenn innerhalb der Verzögerungszeit Zone wieder „geschlossen“ worden ist 
10. Ansteuerung der Transistorausgänge auch bei stillen Alarm 
11. Transistorausgänge können wieder angesteuert werden, auch wenn zwischen Still/Normal in Konfiguration mehrmals gewechselt wird
12. Sonderzeichen in Passwörter werden unterstütz. Alle ungültigen Zeichen (z.B.: $) werden per Warndialog bei Passwortänderung geblockt.
13. Systemname wird nun auch in E-Mail Betreffzeile übernommen
14. Systemname erscheint nun in der Kopfzeile der Weboberfläche
15. E-Mail test Button
16. Es können eigene E-Mail Betreffzeilen, individuell je nach Ereignis-Typ erstellt werden



Version: V0.7.7
Release Datum: 14.01.2011
Dateiname: sh3ab_2.05.iso (Secvest_IP_0.7.7.zip)

Initial Firmware