Firmware kompatibel mit: Türstation: TVHS20001 / TVHS20001S / TVHS21010 / TVHS21010S 
                         Monitor:  TVHS21210 / TVHS20200 / TVHS20220


! ! ! ACHTUNG ! ! !  

Trennen Sie das Gerät niemals von der Spannungs- und Netzwerkverbindung während eines Updates. 

Es wird empfohlen, das Gerät nach einem Update komplett auf Werkseinstellungen zu setzen und neu einzurichten. 


! ! ! ACHTUNG ! ! !


Version Türstation: V2.2.77_build240529
Version Monitor: V2.2.25_build240527
Release Datum: 15.11.2024


TVHS21xxx-Serie 2-Draht: 

 1) Etagentaster-Funktion (Schalteingang 1 am Monitor löst ein kurzen Gong aus => Wohnungs-Etagenklingeltasterfunktion) hinzugefügt
 2) FIX: Anlage kann auch ohne DHCP LAN Verbindung eingerichtet werden und der Monitor wird im Einrichtungsassistent gefunden
 3) FIX: Probleme mit der Verbindung nach Neustart ohne DCHP gelöst



Diese Firmware ist auch mit der IP-Serie "TVHS20001(S) / TVHS20200/TVHS20220" kompatibel.  Nach einem Upgrade auf diese Firmware
ist die Anleitung für die TVHS21xxx-Serie gültig. 
Nach einem Update stehen folgende (teilweise neue) Features zur Verfügung.  Falls keines der neuen Funktionen benötigt wird, 
muss kein Update der MODUVIS Anlage zwingend durchgeführt werden. 



 1) Mittels Zifferntastatur TVHS20030/S kann nun auch das zweite Relais im Türmodul angesteuert werden (4 bis 6 stelliger PIN)
 2) Bis zu 4 externe Klingeltasten für 4 Apartments direkt am Modul anschließbar (via Schalteingang)
 3) Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder/Klingeltasten kann auch via Zeitplan oder manuell ein- und ausgestellt werden 
 4) Direkter Anruf der ABUS CMS Software (Hinweis: Der MODUVIS Monitor kann hier nicht paralell zeitgleich genützt werden !)
 5) Bei Klingelruf Standard-Kamera auswählbar welche bei Klingelereinigs zu erst angezeigt werden soll. 










