Firmware kompatibel mit: HDCC90001, HDCC90011 , HDCC90021


Version:V3.6.23_221123
Release Datum: 29.11.2022
Dateiname: HDCC900x1_V3.6.23_221123.dav

Fix: TLS SSL Update für E-Mail Funktion


Version:V3.6.23_201218
Release Datum: 14.01.2021
Dateiname: HDCC900x1_V3.6.23_201218.dav

Änderungen: 

- Probleme bei der Verwendung mit IPCS84xxx Speeddomes behoben.(Kamerabild ruckelt, Preset und Park-Positon funktionieren einwandfrei)
- FIX: ABUS Server verbindet sich sofort nach einem Neustart des Rekorders mit dem Dienst. 


Historie:


Version:V3.6.22_191231
Release Datum: 12.11.2020
Dateiname: HDCC900x1_V3.6.22

Änderungen: 

1. FIX: ABUS Server-Funktion, Eingabe der Benutzerdaten nicht möglich sowie Korrektur der Serveradresse

Es wird empfohlen, den DVR nach dem Firmwareupdate auf Werkseinstellungen zu setzen.
Nach erfolgreichem Update bitte den Browser-Cache (Verlauf) leeren und das Browser-PlugIn neu installieren. 




Version: V3.6.21 Build 190707
Release Datum: 07.09.2019
Dateiname: HDCC900x1_V3.6.21.dav 

Änderungen:
1. ABUS Link Station Funktion hinzugefügt



Version: V3.6.20 Build 190411
Release Datum: 11.04.2019
Dateiname: HDCC900x1_V3.6.20.dav 

Änderungen: 
1. USB Keyboard TVAC26010 Bugfix in Verbindung mit ABUS CMS Software
2. Streamparameter der 3MPx Serie könnnen angepasst und gespeichert werden



Version: V3.6.20 Build180605
Release Datum: 04.06.2018
Dateiname: HDCC900x1_V3.6.20.cap 


Änderungen:
1. Unterstützt CVI (max.1080p), AHD , CVBS (PAL/NTSC) und TVI (HDCC90001 max.5MPx, HDCC90011/HDCC90021: max. 8MPx) Signale an den BCN Eingängen
2. Unterstützung von 4K Kameramodellen HDCC68550, HDCC78550 [ACHTUNG: HDCC90001 unterstützt keine 4K Kamera)
3. Unterstützung von ONVIF Kameras     [ACHTUNG:  Rekorder unterstützt maximal nur 2 zusätzliche IP Kanäle (max. 6MPx)]
4. Unterstützung von ABUS IP Kameras hinzugefügt (IPCB42501, IPBC42551, IPCB62500, IPCB72501)  [ ACHTUNG:  Rekorder unterstützt maximal nur 2 zusätzliche IP Kanäle (max.6MPx)]
5. Performanceverbesserungen

Es wird empfohlen, den DVR nach dem Firmwareupdate auf Werkseinstellungen zu setzen.




Vorherige Release-Versionen:

Inital Firmware:  V3.5.20_build171115   und V3.5.20_build180313