Firmware kompatibel zu: 
IPCA68500;IPCA78500


***************************************************************************************
Hinweise:
Trennen Sie auf keinen Fall die Kamera von der Spannungsversorgung während eines Firmware Updates. Es besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung.
Ein Firmware Update kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

1. Sichern Sie vor dem Firmware Update die Einstellungen der Kamera (falls Funktion vorhanden)
2. Nach erfolgreichem Firmware Update muss die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
3. Löschen Sie anschließend den Browser-Cache Ihres Internet Browsers.
4. Starten Sie anschließend die Kamera neu.
5. Importieren Sie ihre zuvor gesicherten Einstellungen.

***************************************************************************************

Version: V0.2.12.0
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2019
Dateiname: IPCAxxxxx_V0.2.12.0.img

***************************************************************************************
Änderungen:
1. Fix: Leerzeichen im OSD Text verkürzt die max. mögliche OSD Textlänge

