Version:
Basisstation 1.0.0.12
Kamera Firmware 0.0.36.0
Wifi-Version 0.5.2.0


Änderungen:
Default-Sprache für die Sprachansage wieder auf Deutsch geändert


Firmware-Update:
1. Trennen Sie nun die Basisstation von der Stromzufuhr.

2. Kopieren Sie die folgenden Dateien auf die SD Karte:
rootfs SMH T1R.img
rootfs SMH T1R.md5
dsp SAPP TAS.bin
dsp RVDP TAS. bin
wifi RVDP TAS.bin
wifi SAPP TAS.bin

3.Stecken Sie die Basisstation mit eingelegter SD Karte wieder in die Steckdose.

Die LED fängt nach anfänglich blauem Dauerlicht nach etwa 20 Sekunden rot an zu blinken,
dies dient der Bestätigung, dass das Firmware Update erfolgreich gestartet wurde.

Während des Update Vorgangs darf die Stromzufuhr an der Basisstation nicht getrennt werden!

Der Prozess dauert ca. 120 Sekunden und ist abgeschlossen, sobald:
a) Bei aktiv installierten Systemen:… der Sprachbefehl " Erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden “ wiedergegeben. (Bei aktivierter Sprachbefehl-Einstellung)
b) Bei zurückgesetzten bzw. nicht konfigurierten Systemen: ertönt der Sprachbefehl „Bereit zum Verbinden mit dem Netzwerk“. (Bei aktivierter Sprachbefehl-Einstellung)

Start Firmware Update Kamera:

1.Schalten Sie die Kamera an, indem Sie ein Mal kurz auf das Einschalt Symbol drücken.

2. Platzieren Sie die Kamera in der unmittelbaren Nähe der Basisstation, damit es nicht zu
Verbindungsabbrüchen kommt! Stellen Sie  die Kamera mit der Linse auf einen flachen Untergrund.

3. Drücken Sie ein Mal kurz die Pairing Taste an der Basisstation.

Die LED an der Basisstation fängt an rot zu blinken, dies dient der Bestätigung, dass das Firmware
Update erfolgreich gestartet wurde. Die LED auf der Kameravorderseite blinkt kurz blau.
Der Prozess dauert ca. 300 Sekunden und ist abgeschlossen, sobald der Sprachbefehl „Firmware
Update erfolgreich beendet“ wiedergegeben wurde.

Falls der Sprachbefehl „Firmware Update fehlgeschlagen, bitte erneut versuchen“ abgespielt wird,
wiederholen Sie den Prozess mit dem einmaligen drücken der „Pairing Taste“. 
Wenn es weiterhin zu fehlgeschlagenen Updates kommt wenden Sie sich an den Kundensupport.

4.Öffnen Sie nun die App und gehen Sie in die erweiterten Einstellungen.
Prüfen Sie unter den Geräteinformationen, ob die Version auf 1.0.0.12 aktualisiert wurde.
Prüfen Sie, ob in den Kamera Einstellungen die F/W Version auf 0.0.36.0 und die WLAN Version auf 0.5.2.0 aktualisiert wurde.