Firmware kompatibel zu: IPCA54581B, IPCA64581D
--------------------------------------------------------------

Hinweise:
Trennen Sie auf keinen Fall die Kamera von der Spannungsversorgung während eines Firmware Updates. Es besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung.
Ein Firmware Update kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

1. Sichern Sie vor dem Firmware Update die Einstellungen der Kamera (falls Funktion vorhanden)
2. Nach erfolgreichem Firmware Update muss die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
3. Löschen Sie anschließend den Browser-Cache Ihres Internet Browsers.
4. Starten Sie anschließend die Kamera neu.
5. Importieren Sie ihre zuvor gesicherten Einstellungen.

--------------------------------------------------------------

Version: IPCA_Thermal_5.5.48_251113
Veröffentlichungsdatum: 02_2026
Dateiname: IPCA_Thermal_5.5.48_251113.dav

Änderungen:
1. Fix: Buildnummer und Version werden nach Firmwareupgrade korrekt dargestellt
2) Zeitpläne von Lichtblitz und Audioalarm werden durch ABUS Link Station nicht beeinflusst. 

--------------------------------------------------------------

Version: IPCA_Thermal_5.5.48_231220
Veröffentlichungsdatum: 29.02.2024
Dateiname: IPCA_Thermal_5.5.48_231220.dav

Änderungen:
1. Fix: Sicherheitsthemen im ABUS Linkstation-Modul verbessert

--------------------------------------------------------------

Version: IPCA_Thermal_5.5.48_230329
Veröffentlichungsdatum: 29.03.2023
Dateiname: IPCA_Thermal_5.5.48_230329.dav

Änderungen:
1. Fix: Kalibrierungsfunktion fehlerhaft, dauerhaftes Klicken des Kalibrierungsfilters

--------------------------------------------------------------

Version: IPCA_Thermal_5.5.48_220915
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2022
Dateiname: ABUS Thermal_5.5.48_220915.dav

Änderungen:
1. Release Firmware