Firmware kompatibel zu: PPDF16000

History
Version: 1245
Release Datum: Mai 2018
Dateiname: r4_rx_rootfs-cpio_master.squashfs.img , r3_uImage_828x

Änderungen:
•	Bei der Appeinrichtung kann das Passwort in der App nun geändert werden

Firmware-Update:
1. Kopieren Sie die zwei Dateien xxx.img und _828x auf eine leere microSD-Karte.
2. Legen Sie die microSD-Karte in den Monitor ein.
3. Navigieren Sie zu den Speicher Einstellungen - Systeminformationen
4. Klicken Sie auf Aktualisieren
5. Wählen Sie die Zeile "Aktualisierung der Smartrecorder Firmware" aus, sodass ein Haken hinter der Zeile erscheint
6. Klicken Sie anschließend auf "OK"

Trennen Sie den Monitor während der Firmwareaktualisierung keinesfalls von der Spannungsversorgung, ansonsten können irreperable Schäden am Gerät auftreten! Der Update-Vorgang dauert ca. 3 Minuten.