Firmware kompatibel zu: 
IPCS84510 IPCS84550 IPCS84530 TVIP82560

***************************************************************************************
Hinweise:
Trennen Sie auf keinen Fall die Kamera von der Spannungsversorgung während eines Firmware Updates. Es besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung.
Ein Firmware Update kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen.

1. Sichern Sie vor dem Firmware Update die Einstellungen der Kamera (falls Funktion vorhanden)
2. Nach erfolgreichem Firmware Update muss die Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
3. Löschen Sie anschließend den Browser-Cache Ihres Internet Browsers.
4. Starten Sie anschließend die Kamera neu.
5. Importieren Sie ihre zuvor gesicherten Einstellungen.

***************************************************************************************
Version: 5.6.14_221118
Veröffentlichungsdatum: 29.11.2022
Dateiname: 5.6.14_221118.dav



Fix: TLS SSL Update für E-Mail Funktion

Version: 5.6.14_211112
Veröffentlichungsdatum: 14.12.2021
Dateiname: 5.6.14_211112.dav

Fix: Eventmanager Zeitplan wird korrekt gespeichert




Historie: 

Version: 5.6.14_200324
Veröffentlichungsdatum: 14.10.2020
Dateiname: 5.6.14_200324.dav

Änderungen:

-TLS/SSL Fix für SMTP E-Mail Versand
-Neue VCA Funktionen implementiert 







